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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556
......................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 ดังนี้                                      
           -จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์  บ้านนาท่อม  หมู่ที่ 4  ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ IP/Network Camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 จุด 
(ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)  
โดยกำหนดราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 995,000.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอราคา
แสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย






    
2.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

5.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าไปเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่ายาง
6.  ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองผลงานด้านการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ในวงเงินไม่ต่ำกว่า...-....บาท (....-............) กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้
7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
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8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9. คู่สัญญารับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20  เดือนมกราคม พ.ศ.  2557 ถึงวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง  ยกเว้นวันที่ 24 มกราคม  2557   ให้ยื่นซองที่ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่) ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 3  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557   ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง   ระหว่างวันที่ 20  เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2557 
ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางและทางเว็บไซต์ www.thayang.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-368868  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ





ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ)……………………………….
(นายสุเมธ  หลุ่ยจิ๋ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
เอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่  (IP Fixed Camera) ชนิด IP/Network  Camera  ความละเอียด    

   Full HD 1080p  จำนวน 8 ชุด  ซึ่งแต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
1.1. เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network  Camera  ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่

1.2. สามารถแสดงภาพได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืน (Day / Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
1.3. มีระบบการสแกนภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า
1.4. มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CMOS หรือ MOS หรือ CCD หรือที่ดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกล้อง หรือมีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับรับช่องแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้
1.5. สามารถตั้งค่าการแสดงความละเอียดภาพ สำหรับพื้นที่ทั่วไปและสำหรับพื้นที่สำคัญให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า
1.6. ความละเอียดของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตั้งแต่ 2 ล้านพิกเซลขึ้น ไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า
1.7. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่
มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Night Mode หรือ IR Mode) หรือดีกว่า
1.8. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Auto Back Focus) เพื่อให้ภาพมีความคมชัด ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนสำหรับพื้นที่สำคัญ
1.9. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)

1.10. ตัวกล้องรองรับมาตรฐานที่ IP66 หรือดีกว่า หรือมีอุปกรณ์หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66  เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับใช้กับกล้องเพื่อติดตั้งได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร
1.11. ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H. 264 หรือดีกว่า
1.12. รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สำหรับพื้นที่สำคัญ
1.13. รองรับการจ่ายไฟแบบ POE

1.14. สามารถทำงานผ่านระบบมาตรฐาน IPV4 หรือ IPV 6 ได้     
1.15. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นผู้เสนอราคาสำหรับโครงการนี้ โดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการให้บริการในระยะเวลารับประกัน 1 ปี
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1.16. เลนส์สำหรับชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดมุมมองคงที่ จำนวน 8 ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
1.16.1. มีความยาวโฟกัส สามารถปรับได้ ไม่น้อยกว่า 3.3-12 mm

1.16.2. สนับสนุนการทำงานแบบ Auto Iris หรือ DC Drive

1.17. ชุดหุ้มกล้องพร้อมขายึด (Housing และ Bracket) จำนวน 8 ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย
1.17.1. เป็นชุดหุ้มกล้องแบบติดตั้งภายนอกอาคาร
1.17.2. วัสดุทำด้วยอลูมิเนียม หรือ สแตนเลส หรือดีกว่า
1.17.3. ได้รับมาตรฐานการใช้งานภายนอกอาคารชนิด IP66 หรือดีกว่า
2. เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) พร้อมฮาร์ดดิสก์ 6TB จำนวน 1 ชุด ซึ่งมี
   คุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
2.1 เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพระบบดิจิตอลที่บันทึกสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดลงในหน่วยความจำ
  ชนิดฮาร์ดดิสก์ ชนิด Non-PC แบบ Stand Alone

2.2. รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้อง IP Camera ได้ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง
2.3. รองรับการทำงานร่วมกับกล้อง IP Camera ยี่ห้ออื่นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 5 ยี่ห้อ และจะต้องรองรับ
  มาตรฐานในการเชื่อมต่อกล้องแบบ ONVIF โดยมีระบุในเอกสารแค็ตตาล็อก
2.4. สามารถรองรับแบนด์วิทช์ในการบันทึกภาพจากกล้อง Network Camera ได้ไม่น้อยกว่า 40Mbps.

2.5. ใช้ระบบปฎิบัติการ Linux OS โดยสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องผ่านทาง USB Mouse,

  Remote Control และระบบเน็ตเวิร์คได้
2.6. รองรับการทำงานของฮาร์ดดิสก์ชนิด SATA จำนวน 2 พอร์ต และรองรับความจุของฮาร์ดดิสก์ 
 ได้สูงสุดที่ 8TByte โดยผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้ง ฮาร์ดดิสก์ ให้ไม่น้อยกว่า 6 TByte สำหรับบันทึกภาพ
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2.7. รองรับการขยายพื้นที่สำหรับบันทึกภาพผ่านทางเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (NAS) ได้ไม่น้อยกว่า 8 NAS

2.8. รองรับฟังก์ชั่นการทำงานฮาร์ดดิสก์แบบ S.M.A.R.T โดยสามารถแจ้งอาการผิดปกติของฮาร์ดดิสก์
 ได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ผิดพลาด (HDD error), ฮาร์ดดิสก์เต็ม (HDD full) และการบันทึกภาพผิดปกติ  (Abnormal record)

2.9. รองรับฟังก์ชั่นการทำงานของฮาร์ดดิสก์แบบ HDD Standby, HDD Group และ HDD Quota

2.10. รองรับการทำงานการบันทึกภาพของฮาร์ดดิสก์แบบ Redundancy หรือดีกว่า
2.11. รองรับการทำงานแบบล็อกเฉพาะไฟล์ (Locking และ Unlocking) ที่ต้องการ ไม่ให้ถูกลบหรือถูกเขียนทับ
2.12. สามารถกำหนดระยะเวลาในการบันทึกภาพของแต่ละกล้องได้ (Recording Expired Time)

2.13. สามารถกำหนดขนาดในการบันทึก Resolution, Bit rate และ Frame rate ของแต่ละกล้องได้แตกต่างกัน
2.14. สนับสนุนการเรียกดูภาพผ่านทางระบบเน็ตเวิร์คแบบ Dual Stream โดยผู้ใช้สามารถเลือกเชื่อมต่อในการเรียกดูภาพของแต่ละกล้องได้อย่างอิสระ
2.15. สามารถกำหนดช่วงเวลาในการบันทึกภาพของแต่ละกล้องได้อย่างอิสระ โดยสามารถแบ่งได้ 8 ช่วงเวลาใน 1 วัน
2.16. สามารถกำหนดการหน่วงเวลาในการบันทึกภาพ Pre-Record ได้ 30 วินาที และ Post-Record ได้ 600 วินาที                               
2.17. สามารถตั้งความไวในการตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Detection) ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ และสามารถกำหนดความละเอียดการตรวจจับแนวนอนไม่น้อยกว่า 22 จุด และแนวตั้งไม่น้อยกว่า 18 จุด
2.18. รองรับช่องสัญญาณภาพขาออก (Video Output) แบบ HDMI และ VGA อย่างละ 1 พอร์ต
2.19. สามารถแสดงภาพผ่านช่องสัญญาณ HDMI และ VGA ที่ความละเอียด 1920x1080 (16:9)  และ 1600x1200 (4:3)
2.20. สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ได้โดยผ่านทาง Ethernet Port RJ-45 ที่ความเร็ว10/100/1000 Mbps  จำนวน 1 พอร์ต และมีพอร์ต Ethernet RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อกล้อง IP Camera แบบ PoE  ที่ความเร็ว 10/100 Mbps  จำนวน 8 พอร์ต มาพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ
2.21. รองรับโปรโตคอลในการทำงานผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค แบบ TCP/IP, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, UPnP และ iSCSI เป็นอย่างน้อย
2.22. สามารถตรวจสอบ Bandwidth การทำงานในการรีโมทเรียกดูภาพผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คได้
2.23. ขณะเรียกดูภาพย้อนหลัง ผู้ใช้สามารถทำการกำหนดแท๊ก (Tag) ข้อความลงยังภาพได้ ทำให้
สะดวกในการเรียกดูภาพย้อนหลังอีกครั้ง

2.24. มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่อง แบบ Full screen monitoring, Audio alarm,

Send e-mail และ ส่งข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์ควบคุม (Notifying surveillance center)

2.25. สามารถทำการเลือกปิดภาพที่ไม่ต้องการให้แสดงผลที่หน้าจอหลักได้ แต่ระบบยังคงมีการ
บันทึกภาพปกติ
2.26. สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของ User Account ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และสามารถ
กำหนดค่า MAC Address ของ LAN Card ร่วมกับ User Account เพื่อป้องกันการนำ User Account  ไปใช้งานเครื่องอื่น
2.27. มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หรือกล้อง PTZ แบบ RS-485 หรือดีกว่า
2.28. มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB2.0 ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ตเพื่อความสะดวกในการควบคุมและสำรองข้อมูล
2.29. สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สำหรับสำรองข้อมูลภาพUSB Flash DriveและUSB HDD External

2.30. รองรับการส่งออก (Export) และนำเข้า (Import) การตั้ง ค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์บันทึกได้
2.31. สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10~55 องศาเซลเซียส และความชื้นระหว่าง 10 % ~90 %

2.32. สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ AC100~240 โวลท์
2.33. อุปกรณ์ที่เสนอราคาจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ UL เป็นอย่างน้อย
2.34. บริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายที่เสนอสินค้าให้กับทางหน่วยงาน จะต้องมีเอกสารแต่งตั้ง จาก
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ตัวแทนจำหน่าย หรือจากโรงงานผู้ผลิต โดยจะต้องมีการระบุชื่อโครงการอย่างชัดเจน ในการยื่นซองสอบราคา
2.35. อุปกรณ์บันทึกภาพ ที่เสนอให้กับหน่วยงานจะต้องไม่เป็นสินค้า OEM (Original Equipment

Manufacturer)หรือสินค้าที่จ้างโรงงานอื่นในการผลิตจะต้องมีเอกสารยืนยันจากโรงงานในการยื่นซองสอบราคา
2.36. อุปกรณ์บันทึกภาพ ที่เสนอให้กับหน่วยงาน จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera หรือซอฟต์แวร์บันทึกภาพ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน             

3. ระบบแสดงผล (Monitor System) จอรับภาพสี (LED TV Monitor) ขนาด 40 นิ้ว
3.1 ส่วนแสดงผลหรือจอรับภาพสี (LED TV Monitor) ขนาด 40 นิ้ว หรือดีกว่า
3.2 อัตราส่วนของจอ 16 : 9 ความละเอียดของภาพที่จะแสดงได้ 1080p
3.3 มีช่องต่อสัญญาณชนิด DVI สำหรับระบบ Digital

3.4 มี Dynamic Contrast Ratio 100,000:1

3.5 มี Response Time 5 ms
3.6 มีช่องสัญญาณพอร์ต USB 1 ช่อง และ HDMI 2 ช่องเป็นอย่างน้อย
4. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) 1200 VA จำนวน 1 ชุด   
4.1 เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1200 VA

4.2 เป็นยูพีเอสชนิด Line Interactive With Stabilizer

4.3 ไฟฟ้าขาเข้า 220 V ac สามารถรับไฟฟ้าขาเข้าผิดพลาดได้ไม่น้อยกว่า +/-25% และความถี่ด้านขา
เข้าผิดพลาดได้ไม่น้อยกว่า 50Hz+/0.1%

4.4 ไฟฟ้าขาออกขณะสำรองไฟจากแบตเตอรี่มีขนาด 220 V ac มีค่าความผิดพลาดไม่เกิน +/-5% และ
ความถี่ด้านขาออกมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน +/-0.1%

4.5 มีสวิตซ์ทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่ (Self Test) และระงับเสียงเตือนโดยเป็นสวิตช์เดียวกับสวิตช์ On/Off

4.6 มีระบบประหยัดพลังงาน เช่น No Load Shutdown

4.7 มีค่า Transfer time ไม่เกิน 2 ms และมี Wave Form ไฟฟ้าขาออกขนาดสำรองไฟจากแบตเตอรี่เป็นแบบ  Swappable Sine Wave

4.8 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะ On-Line, Backup และ Battery Replace เป็นอย่างน้อย
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4.9 แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบแห้งชนิด Seal-Lead Acid Maintenance Free และสามารถ Hot Swappable 
ที่สามารถถอดเปลี่ยนเองได้
4.10 มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสาย Tel/LAN ได้ และมีเบรกเกอร์สำหรับป้องกันการลัดวงจรชนิด
Reset ได้ อยู่ด้านหลังเครื่อง
4.11 มีปลั๊กต่อพ่วงสำหรับสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 จุดและอีก 1 จุดสำหรับการป้องกันฟ้าผ่าและไฟกระชาก
4.12 สามารถแบ่งแยกเสียงเตือน ในแต่ละกรณีได้อย่างชัดเจน และถังผลิตตัวพลาสติกคุณภาพสูงเพื่อป้องกันการไฟดูดหรือไฟรั่ว
4.13 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน  ISO  9000  และ NAC)  จากกระทรวงอุตสาหกรรม  และมอก. 1291:2545 (พร้อมเอกสารแนบ)

4.14 ต้องได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
5. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) 800 VA  จำนวน 4 ชุด   
5.1 เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA

5.2 เป็นยูพีเอสชนิด Line Interactive With Stabilizer

5.3 ไฟฟ้าขาเข้า 220 V ac สามารถรับไฟฟ้าขาเข้าผิดพลาดได้ไม่น้อยกว่า +/-25% และความถี่ด้านขาเข้าผิดพลาดได้ไม่น้อยกว่า 50Hz+/0.1%                                                                                                  
5.4 ไฟฟ้าขาออกขณะสำรองไฟจากแบตเตอรี่มีขนาด 220 V ac มีค่าความผิดพลาดไม่เกิน +/-5% และ
ความถี่ด้านขาออกมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน +/-0.1%
5.5 มีสวิตซ์ทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่ (Self Test) และระงับเสียงเตือนโดยเป็นสวิตช์เดียวกับสวิตช์ On/Off

5.6 มีระบบประหยัดพลังงาน เช่น No Load Shutdown

5.7 มีค่า Transfer time ไม่เกิน 2 ms และมี Wave Form ไฟฟ้าขาออกขนาดสำรองไฟจากแบตเตอรี่เป็นแบบ Swappable Sine Wave
5.8 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะ On-Line, Backup และ Battery Replace เป็นอย่างน้อย
5.9 แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบแห้งชนิด Seal-Lead Acid Maintenance Free และสามารถ Hot Swappable ที่สามารถถอดเปลี่ยนเองได้
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5.10 มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสาย Tel/LAN ได้ และมีเบรกเกอร์สำหรับป้องกันการลัดวงจรชนิด Reset ได้อยู่ด้านหลังเครื่อง
5.11 มีปลั๊กต่อพ่วงสำหรับสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 จุดและอีก 1 จุดสำหรับการป้องกันฟ้าผ่าและไฟกระชาก
5.12 สามารถแบ่งแยกเสียงเตือน ในแต่ละกรณีได้อย่างชัดเจน และถังผลิตตัวพลาสติกคุณภาพสูงเพื่อป้องกันการไฟดูดหรือไฟรั่ว
5.13 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน  ISO  9000  และ NAC)  จากกระทรวงอุตสาหกรรม  และมอก. 1291:2545 (พร้อมเอกสารแนบ)

5.14 ต้องได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
6. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 15 U จำนวน 1 ตู้

เป็นตู้จัดเก็บอุปกรณ์แบบติดผนัง ขนาด 19 นิ้ว  15 U  ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่  ประตูหน้าตู้ส่วนกลางและตู้ส่วนหลังยึดผนัง   ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่นชุบซิงค์  (Electro Galvanize Sheet Steel) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole ) ทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2  mm.

7. อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ

7.1. สายใยแก้วนำแสงชนิด 24 core


7.2. ชุดแปลงสัญญานผ่าน Fiber Optic Cable และสายไฟเบอร์ออฟติก ชนิด 12F Drop Wire Fiber Optic Cable Outdoor, SM 9/125 un.

7.3. สายนำสัญญาณ (Signal Cable) UTP (Unshielded Twisted pair) สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Network  IP camera (สาย CAT 6 /6E) สามารถรองรับ Bandwidth ได้สูงสุด 100 Mbps ระยะทาง 100 เมตร ชนิดนอกอาคาร 
7.4. อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection)  

7.4.1. ออกแบบให้สามารถใช้งานกับงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ (High Frequency for both CCTV and CATV)

7.4.2. สามารถป้องกันการกระชากไฟฟ้าได้ไม่มากกว่า 1 นาโนวินาที (Surge Protection Attach time Ins)

7.4.3. สามารถป้องกันการกระชากไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า4000 โวลท์ (Max Surge current : 4kV)
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7.4.4. สามารถป้องกันการกระชากไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 300 โวลท์ครั้งที่ 100 แอมป์ (Surge Life :  300 Surges of 100 Amps)

7.4.5. ทำงานที่ความถี่ตั้งแต่ 0-1GHz และเมื่อติดตัง้ แล้วต้องเกิดความสูญเสียไม่เกิน 0.2 dB

7.4.6. เป็นอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและกระแสไฟฟ้าสำหรับระบบ CCTV, CATV,  ระบบเครื่องรับโทรทัศน์  เครื่องรับ-ส่งวิทยุ และ กล้องวิดีโอ
ข้อกำหนดทั่วไป
1.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองตามที่ระบุไว้ในหัวข้อต่าง ๆ มาแสดงให้ครบถ้วน

2.  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิคของระบบงานที่เสนอ ในรูปแบบดังต่อไปนี้
	หัวข้อ
	คุณลักษณะที่กำหนด
	คุณลักษณะที่เสนอ
	แอกสารอ้างอิง (หน้า,ข้อ)

	ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่กำหนดในเอกสารนี้
	ให้คัดลอกจากข้อกำหนดที่กำหนดในเอกสารนี้
	ให้ระบุความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบที่เสนอ
	ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอที่
เกี่ยวข้อง และทำสัญลักษณ์แสดงข้อความในประโยคของเอกสารหรือในแคตตา ล็อกนั้นให้ชัดเจน


3.   ผู้ขายต้องติดตั้งกล้อง และอุปกรณ์ของระบบตามจุดต่างๆ ตามที่กำหนด   จุดติดตั้งอาจเปลี่ยนแปลง 
ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม   โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานติดตั้งของอปท.  หรือ  คณะกรรมการ
ตรวจรับงาน (เอกสารแนบ แบบแปลนแผนผัง)
4.  การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผู้ผลิตได้กำหนดไว้ และ
ทดลองใช้งาน  ของระบบให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของคุณสมบัติทั่วไป พร้อมติดตั้งสายดินและ BREAKER SWITCH ตามความ  เหมาะสม และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชาก ให้ระบบกล้องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่กล้อง 
5.  การตัดต่อสายต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่าง  ปลายสายทุกเส้นที่ ต้นทาง  ปลายทาง  และจุดตัด
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ต่อต้องมี CABLE MARKER บอกหมายเลขวงจร หรืออุปกรณ์โดยละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย
6.  การดำเนินการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่าง โดยมีช่างผู้ชำนาญงานเฉพาะทางมาควบคุม
การติดตั้ง แม้จะไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสาร แต่เพื่อให้งานสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนผู้ขายต้องจัดหามาติดตั้งให้เรียบร้อย  โดยจะเรียกร้องและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ได้       

7.  ในการดำเนินการของผู้ขายต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกินความ
จำเป็นกรณีที่การดำเนินงานจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้ขายต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  3 วัน
8.  ผู้ขายต้องรับผิดชอบชดให้หรือซ่อมแซมให้ดีดังเดิม ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้ง  และให้
สำรองอุปกรณ์ที่ชำรุดจนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ ในความเสียหายทั้งที่พึงจะเกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ขายหรือสืบเนื่องมาจากการทำงานของผู้ขาย  
9.  หลังการดำเนินการของผู้ขาย ผู้ขายต้องปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิมและขนย้ายเศษวัสดุ
รวมทั้งปัดกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
10.  ในการเสนอราคาอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ และแบบรุ่นรวมถึง OPTION 
ต่างๆ  ของแต่ละอุปกรณ์ที่เสนอให้ครบถ้วน   แคตตาล็อกต้องทำเครื่องหมายกำกับให้ชัดเจน หากไม่ทำเครื่องหมายทางคณะกรรมการไม่อาจหยั่งทราบเจตนาได้  อปท. มีสิทธิที่จะเลือก อุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารแบบใดก็ได้ ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการมากที่สุด
11.  อุปกรณ์ทุกรายการสำหรับโครงการนี้ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีบริการ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกๆ 4 เดือน
12.  ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลจะต้องจัดอบรม พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยให้กับ
เจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน หรือไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
............................................

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  9/2557
      สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556
                ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
ลงวันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.  2557
----------------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล”  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์  บ้านนาท่อม  หมู่ที่ 4  ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ IP/Network Camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 จุด  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 (ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)  
         ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 995,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
                  
1.1   แบบรูปรายการละเอียด
                   
1.2  แบบใบเสนอราคา
                  
1.3  แบบสัญญาจ้าง
                   
1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน
                            (1)  หลักประกันสัญญา
    1.5 สูตรการปรับราคา
                 
1.6  บทนิยาม
                            (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                            (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                
1.7  แบบบัญชีเอกสาร
                            (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
                            (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
                    2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอ
ราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย
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2.2 ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง


2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าไปเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่ายาง
2.6 ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองผลงานด้านการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ในวงเงินไม่ต่ำกว่า
 - บาท (.......-............) กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้
2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ


2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


2.9 คู่สัญญารับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


 
     
3.    หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ 

    
3.1    ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                    (1)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
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(ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                              
(ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                 (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                 (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
                             (4)   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ฯลฯ
                      
(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
                3.2   ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                 (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน         
                       (2) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
                                    (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
4.    การเสนอราคา
              4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
                            4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมา ให้ครบถ้วน
                                   ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้










           4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
         4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
                     4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 9/2557”  โดยยื่นซองต่อนักวิชาการพัสดุ ในวันที่ 20 มกราคม  2557  ถึงวันที่ 31  มกราคม 2557  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ยกเว้นวันที่ 24  มกราคม  2557  ให้ยื่นซองที่ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ
ทุ่งใหญ่) ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.   เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
                           
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศ สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
                             หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น 
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ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้ มีการกระทำดังกล่าว
                     
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่) ในวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
                       การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
                        5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางเท่านั้น 







5.3  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
                                  (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
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(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
                                  (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                                  (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
                            5.4  ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางมีสิทธิที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อ
                            5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 

                              ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ เปิดซอง สอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตาม  สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

                             5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ  4.5  และองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
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 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
                   6.  การทำสัญญาจ้าง
                            ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้







                            6.1 เงินสด
                            6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการ
                            6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
                            6.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
                            6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
                            หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
                   7.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                       องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
                       องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา
                   8.    อัตราค่าปรับ
                            ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
                   9.   การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                            ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
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ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
                   10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
                            10.1   เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น
               10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี เรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                        (1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
   
10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้  ในข้อ ๖  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  
10.4  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน  อัยการสูงสุด (ถ้ามี)
 11.   การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
-8-

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้
     ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
     สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.5
      12.   มาตรฐานฝีมือช่าง
          เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

        

12.1 ช่างโยธา
        13.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
    (นางบุษบา ทิววัฒน์ปกรณ์)
           ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

          



            วันที่ 20   เดือนมกราคม  พ.ศ. 2557
บันทึกคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง    อำเภอทุ่งใหญ่    จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่  14  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2557
………………………………….

เรื่อง    กำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้อง  

           วงจรปิด (CCTV)  บ้านนาท่อม  หมู่ที่  4  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง 

           คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  บ้านนาท่อม  หมู่ที่  4  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ลำดับที่
	รายการ
	จำนวน
	หน่วย
	ราคาวัสดุสิ่งของ
	ค่าแรงงาน
	ค่าวัสดุและแรงงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ราคาต่อหน่วย
	จำนวนเงิน
	ราคา/หน่วย
	จำนวนเงิน
	
	

	1
	กล้องวงจรปิดชนิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) ชนิด
 IP /Network Cemera ความละเอียดFull HD 1080 P  
	8
	ตัว
	52954.00
	423632.00
	-
	-
	423,632.00
	

	2
	เครื่องบันทึกภาพ พร้อมฮาร์ดดิสก์ 6 TB
	1
	ตัว
	121,766.00
	121,766.00
	-
	-
	121,766.00
	

	3
	จอภาพสี LED 40 นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
	1
	ตัว
	30,495.00
	30,495.00
	-
	-
	30,495.00
	

	4
	เครื่องสำรองไฟ 1200 VA สำหรับสำรองไฟฟ้าเครื่องบันทึกภาพ
	1
	ตัว
	9,095.00
	9,095.00
	-
	-
	9,095.00
	

	5
	เครื่องสำรองไฟ 800 VA สำหรับสำรองกล้องวงจรปิด
	4
	ตัว
	3,745.00
	14,985.00
	-
	-
	14,980.00
	

	6
	ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 15 U
	1
	ตู้
	8,025.00
	8,025.00
	-
	-
	8,025.00
	

	7
	อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ
	1
	ระบบ
	387,007.00
	387,007.00
	-
	-
	387,007.00
	

	
	-สายใยแก้วนำแสงชนิด  ขนาด 24 Core
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- ชุดแปลงสัญญาณผ่าน Fiber Optic Ccble
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-สายนำสัญญาณ UTP ภายนอกอาคารพร้อมสายไฟ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-อุปกรณ์อื่น ๆ 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 รวม
	
	
	
	
	
	
	995,000.00
	


