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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556
......................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 ดังนี้                                      
           -จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์  บ้านนาท่อม  หมู่ที่ 4  ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ IP/Network Camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 จุด 
(ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)  
โดยกำหนดราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 995,000.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอราคา
แสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย






    
2.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

5.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าไปเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่ายาง
6.  ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองผลงานด้านการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ในวงเงินไม่ต่ำกว่า
 497,500.00บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้
7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9. คู่สัญญารับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28  เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
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 ยกเว้นวันที่ 18  ธันวาคม  2556   ให้ยื่นซองที่ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่) ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 19  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2556   ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่) 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง   ระหว่างวันที่ 29  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 17  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 
ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางและทางเว็บไซต์ www.thayang.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-368868  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ





ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ)……………………………….
(นายสุเมธ  หลุ่ยจิ๋ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2557
      สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556
                ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
ลงวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2556
----------------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล”  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์  บ้านนาท่อม  หมู่ที่ 4  ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ IP/Network Camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 จุด  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 (ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)  
         ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 995,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
                  
1.1   แบบรูปรายการละเอียด
                   
1.2  แบบใบเสนอราคา
                  
1.3  แบบสัญญาจ้าง
                   
1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน
                            (1)  หลักประกันสัญญา
    1.5 สูตรการปรับราคา
                 
1.6  บทนิยาม
                            (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                            (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                
1.7  แบบบัญชีเอกสาร
                            (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
                            (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
                    2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอ
ราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย






    
2.2 ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง


2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าไปเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่ายาง
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2.6 ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองผลงานด้านการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 497,500.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้
2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ


2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


2.9 คู่สัญญารับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


 
     
3.    หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ 

    
3.1    ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                    (1)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                     

(ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                              
(ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                 (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                 (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
                             (4)   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ฯลฯ
                      
(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
                3.2   ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                 (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
                 (2) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
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            (3) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
                          (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
4.    การเสนอราคา
              4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
                            4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมา ให้ครบถ้วน
                                   ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้










           4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
         4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
                     4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2557”  โดยยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2556  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ยกเว้นวันที่ 17 ธันวาคม 2556  ให้ยื่นซองที่ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่) ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.   เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
                           
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศ สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
                             หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
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รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้ มีการกระทำดังกล่าว
                     
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
                       การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะพิจารณาตัดสินด้วย 

ราคารวม
                            5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางเท่านั้น 







5.3  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
                                  (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
                                  (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
                                  (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                                  (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
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                            5.4  ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางมีสิทธิที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                            5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 

                              ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ เปิดซอง สอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตาม  สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

                             5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ  4.5  และองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
                           ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
                   6.  การทำสัญญาจ้าง
                            ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้







                            6.1 เงินสด
                            6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการ
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                            6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
                            6.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
                            6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
                            หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
                   7.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                       องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
                       องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางจะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา
                   8.    อัตราค่าปรับ
                            ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
                   9.   การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                            ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
                   10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
                            10.1   เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น
               10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี เรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                        (1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ให้บรรทุก
-7-
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
   
10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้  ในข้อ ๖  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
   
10.4  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน  อัยการสูงสุด (ถ้ามี)
 11.   การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
     การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้
     ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
     สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.5
      12.   มาตรฐานฝีมือช่าง
          เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

        

12.1 ช่างโยธา
        13.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
     (นางบุษบา ทิววัฒน์ปกรณ์)
           ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

          



         วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖

…………………………………….
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้
1.   กล้องวงจรปิด ชนิด IP Cameras ความละเอียด Full HD 1080P พร้อมอุปกรณ์
          
1.1  เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP / Network Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่
          
1.2  สามารถแสดงภาพได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืน (Day / Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน    
                 IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมด
          
1.3  มีระบบการสแกนภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า
         
 1.4  มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CMOS หรือ MOS หรือ CCDหรือที่ดีกว่า พร้อมเลนส์
                 อยู่ภายในตัวกล้อง หรือมีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติ
1.5  สามารถตั้งค่าการแสดงภาพสำหรับพื้นที่ทั่วไป และสำหรับพื้นที่สำคัญให้แตกต่างกันได้ 
                 และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า

1.6  ความละเอียดของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตั้งแต่ 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป หรือ Full HD 1080 p หรือ  
                 ดีกว่า
1.7  มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า 
                 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Night Mode) หรือดีกว่า
1.8  มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ ( Auto Back Focus ) เพื่อให้ภาพมีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและ
                 กลางคืนสำหรับพื้นที่สำคัญ
1.9  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)

1.10  รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สำหรับพื้นที่สำคัญ
1.11  ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือดีกว่า
1.12 สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 ได้
1.13  ตัวกล้องรองรับมาตรฐานที่ IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้                    

                   มาตรฐาน IP66 หรือ ดีกว่า
1.14  รองรับการจ่ายไฟแบบ POE มาตรฐาน IEEE 208.3 af หรือดีกว่า
1.15  รองรับการบันทึกและแสดงภาพที่ 30 ภาพต่อวินาที ที่ความละเอียด 2 Mega Pixel 
1.16  สามารถทำการกำหนดพื้นที่ พร้อมทั้งตั้งค่าความไวการตรวจสอบและขนาดของวัตถุได้หลาย
                   ระดับ 

1.17  สามารถรองรับโปรโตคอล  TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, FTP, SMTP, DHCP, 

                   DNS ได้เป็นอย่างน้อย
1.18  มีฟังค์ชั่นช่วยปรับความสว่างบริเวณใบหน้า ช่วยปรับใบหน้ามืดให้สว่าง เมื่อย้อนแสง
1.19  รองรับการเชื่อมต่อ Alarm Input / Output ได้ 
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1.20  มีช่องต่อสำหรับใส่อุปกรณ์บันทึกแบบ SDXC หรือ SDHC หรือ SD หรือ MiniSD โดยรองรับ 
        การ บันทึกสูงสุด 64 GB

1.20 มีปุ่มสำหรับตั้งค่าเดิมจากโรงงาน เพื่อป้องกันการตั้งค่ากล้องที่ผิดพลาด
1.22  รองรับอัตราส่วนภาพทั้งแบบ 4:3 และ 16:9 
1.23  มีระบบการซูมภาพแบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า 4 เท่า
1.24  เลนส์เป็นชนิด Mega pixel สามารถปรับระยะได้ 2.8 - 12 mm.

1.25  สามารถทำงานได้ในที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียสถึง +50 องศาเซลเซียสที่ความชื้นสัมพัทธ์ 
         90 % หรือดีกว่า
1.26  สินค้าที่นำเสนอต้องได้การรับรองตามมาตรฐาน CE , UL และ FCC เป็นอย่างน้อย
1.27  บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO14001:2004โดยมี
         เอกสารมาแสดง
1.28  เป็นผลิตภัณฑ์ จาก ประเทศไทย  หรือเกาหลี หรือ ญี่ปุ่น หรือ อเมริกา หรือ ทวีปยุโรป 
1.29 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ และรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี   
              และสำรองอะไหล่ 5 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทนำเข้าโดยระบุชื่องาน
2. เครื่องบันทึกภาพ พร้อม ฮาร์ดดิสก์ 6 TB

2.1  เครื่องบันทึกภาพต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับกล้องวงจรปิดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
2.2  รองรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP camera ได้ไม่น้อยกว่า 16 กล้อง
2.3  สามารถคำนวณกำหนดจำนวนวันที่ต้องการบันทึก โดยคำนวณจาก เฟรมเรท คุณภาพการบันทึก  
  และ ความจุของฮาร์ทดิสก์
2.4  มีฟังก์ชั่นการตรวจจับหาใบหน้าที่ต้องการได้ โดยการเปรียบเทียบใบหน้าที่ต้องการกับภาพจาก  
  กล้องวงจรปิด
2.5  สามารถแจ้งเตือนภาพที่ได้จากการตรวจจับหาใบหน้าผ่านระบบ Alarm และ Email ได้เป็นอย่างน้อย
2.6  รองรับกล้อง IP Camera ที่มีมาตรฐาน ONVIF หรือ PSIA 

2.7  รองรับการบีบอัดสัญญาณทั้งแบบ MJPEG, H.264 และ MPEG4

2.8  สามารถกำหนดการบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ คือ การบันทึกแบบกำหนดช่วงเวลา 
  (Schedule) และบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ (Event)

2.9  สามารถซูมภาพระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่า 8 เท่า ทั้งภาพปัจจุบันและภาพที่บันทึกไว้
2.10 รองรับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโดยมีพอร์ท RJ-45 แบบ 10/100/1000 Base T  

2.11 รองรับ Protocol TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS ได้เป็นอย่างน้อย
2.12รองรับการใช้งานกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด Speed Dome สามารถควบคุมการทำงาน  
    Pan/Tilt, Zoom, Focus, Brightness, Preset ,Position, Auto mode เป็นอย่างน้อย
2.13 สามารถตั้งระดับผู้ใช้งานได้ 3  ระดับ
2.14 รองรับการต่อจอภาพ ผ่านสาย HDMI ได้โดยตรงจากตัวเครื่อง
2.15 รองรับต่อ Spot monitor ผ่านขั้ว BNC
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2.16 รองรับการใส่ฮาร์ดดิสต์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ลูก โดยสินค้าที่นำเสนอต้องมาพร้อมฮาร์ดดิสต์ไม่
                      น้อยกว่า 6 TB

2.17 สามารถสำรองภาพเหตุการณ์ผ่าน SD Card ได้ หรือดีกว่า
2.18 รองรับไฟฟ้า 220 V AC.

2.19 สินค้าที่นำเสนอต้องได้การรับรองตามมาตรฐาน CE , UL และ FCC เป็นอย่างน้อย
2.20 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004โดยมี
                     เอกสารมาแสดง
2.21 เป็นผลิตภัณฑ์ จาก ประเทศไทย  หรือเกาหลี หรือ ญี่ปุ่น หรือ อเมริกา หรือ ทวีปยุโรป 
2.22 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ และรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 และสำรองอะไหล่ 5 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทนำเข้าโดยระบุชื่องาน                                              

3.  จอแสดงภาพสี LED 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
3.1  เป็นจอแสดงผลภาพแบบจอแบนชนิด LED TV ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว
3.2  มีความละเอียดของการแสดงผลภาพไม่ต่ำกว่า 1920 x 1080 จุด หรือดีกว่า
3.3  มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
3.4  มีช่องต่อ VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
3.5  มีช่องต่อเสียงสำหรับคอมพิวเตอร์ (Audio PC In) ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
3.6  สามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์ผ่าน USB หรือผ่านทางระบบเน็ตเวิร์คได้
3.7  มีขาแขวนติดผนังหรือโต๊ะสำหรับวางจอแสดงภาพ
3.8  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ และรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี    
      จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายหลักโดยระบุชื่องาน
   4.  เครื่องสำรองไฟ 1200 VA สำหรับสำรองไฟฟ้าเครื่องบันทึกภาพ
4.1  ระบบสำรองไฟฟ้าสำรองขนาดไม่น้อยกว่า 1200VA 

4.2  เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า แบบ Line Interactive with Stabilizer

4.3  ควบคุมการทำงานด้วย MICROPROCESSOR

4.4  สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
4.5  แสดงสถานะทางไฟฟ้าและการทำงานด้วยจอภาพ LCD

4.6  มี USB PORT สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
4.7  มีช่องสำหรับเสียบสายโทรศัพท์หรือโมเด็มเพื่อป้องกันไฟกระชากที่อาจแทรกเข้ามา 

4.8  มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง ซึ่งเป็นช่องจ่ายไฟฟ้าขาออกที่มีวงจรป้องกัน  
       แรงดันไฟเกินไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
4.9  ต้องได้มาตรฐาน มอก.1291-2545 และมีโรงงานผลิตในประเทศไทย และบริษัทผู้นำเข้าหรือ
       บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004 
      โดยมีเอกสารมาแสดง
4.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ และรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  และสำรองอะไหล่ 5 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทนำเข้าโดยระบุชื่องาน
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5. เครื่องสำรองไฟ 800 VA สำหรับสำรองกล้องวงจรปิด
5.1  เครื่องสำรองไฟแบบ Line Interactive with stabilizer

5.2  มีขนาดกำลังไฟฟ้า 800VA

5.3  ควบคุมการทำงานแม่นยำด้วย Microprocessor

5.4  แสดงผลด้วยดวงไฟแสดงสภาวะปกติ, สำรองไฟ, ใช้งานเกินพิกัด
5.5  สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
5.6  มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง ซึ่งเป็นช่องจ่ายไฟฟ้าขาออกที่มีวงจรป้องกัน 
      แรงดันไฟเกินไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5.7 มีช่องเสียบกันไฟกระชาก (RJ-11 Surge protection)

5.8  ต้องได้มาตรฐาน มอก.1291-2545 และมีโรงงานผลิตในประเทศไทย และบริษัทผู้นำเข้าหรือ 
      บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004โดยมีเอกสาร
      มาแสดง
5.9  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ และรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี 
     และสำรองอะไหล่ 5 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทนำเข้าโดยระบุชื่องาน
6. ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 9U

6.1  เป็นตู้แบบแขวนผนังประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ประตูหน้า,ตู้ส่วนกลางและตู้ส่วนหลัง โดยตู้ส่วนกลาง 
      สามารถเปิดและล็อคเข้ากับส่วนหลังได้ด้วยลูกกลิ้งพิเศษ
6.2  ผลิตจากแผ่นชุปซิงค์ (Electro Galvanized Sheet) ความหนา 1.2 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ทำจาก 
      เหล็กหนา 2 mm.
6.3  ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ  ACYLIC ขอบประตูฝังยางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3    
      ครีบเพื่อป้องกันฝุ่น สามารถสลับปรับเปลี่ยนการเปิดจากซ้ายไปขวา หรือเปิดจากขวาไปซ้ายได้   
      พร้อมกุญแจล็อค แบบ Master Key แบบ Cam Lock ผังเสมอหน้าตู้
6.4  ตู้ส่วนกลางใช้ระบบ security lock ด้วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้า
6.5  ตู้ส่วนหลังยึดผนัง มีช่องยึดน็อตด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4 mm. ด้านบนและด้านล่างมีช่อง 
         ขนาด  10 x 10 cm. สำหรับร้อยสายสัญญาณและสายไฟ
6.5  ด้านบนเป็นแบบทึบ มีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้วได้สูงสุด 3 ตัว
6.7  บานพับประตูเป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ มีเครื่องหมายการค้าบนบานพับ
6.8  มีชุดน็อตสกรูตามจำนวน U ของตู้, มีพุกเหล็กพร้อมสกรูยึดตู้จำนวน 4 ชุด และมีกุญแจ  Master 

         key  จำนวน 2 ดอก มีหมายเลขและเครื่องหมายการค้าของตู้
6.9 บริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมีเอกสารมาแสดง
  6.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ และรับประกันผลิตภัณฑ์ปลอดสนิม
          อย่างน้อย 30 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยระบุชื่องาน
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7.  อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ 

7.1 สายใยแก้วนำแสงชนิด 24 core

7.1.1  เป็นสายใยแก้วนำแสงที่ใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร มีโครงสร้างเป็นแบบ  All Dielectric Self 
       Support ซึ่งออกแบบให้ไม่มีตัวนำไฟฟ้าในโครงสร้าง มีแกนกลางเป็น Dielectric Central     

       Strength Member เพื่อช่วยรองรับแรงดึงขณะทำการติดตั้ง และไม่นำไฟฟ้า
7.1.2  สายใยแก้วนำแสงต้องมีฉนวนเปลือกนอกเป็นโพลีเอทิลีนที่มีค่าความหนาแน่นสูง High  

         density Polyethylene (HDPE)

7.1.3 สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ต้องสามารถติดตั้งในรูปแบบเดินในท่อร้อยสาย (Duct Or Pipe Line) หรือ สามารถแขวนลอยในอากาศได้ (Aerial)

7.1.4 รองรับแรงดึงสูงสุดที่ 4,000 นิวตัน ที่ระยะความตึงสูงสุด 50 เมตร
7.1.5 มี Rip Cord เพื่อช่วยให้สะดวกในการปลอกสายไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สายใยแก้วด้านใน
7.1.6 เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode ขนาดของเส้นใยนำแสงไม่น้อยกว่า 9/125 ไมโครเมตร โดยมีจำนวนใยแก้วไม่น้อยกว่า 24  Cores 

7.1.7 เป็นสายใยแก้วนำแสงที่มีอัตราการลดทอน (Max. Attenuation) ของ Single Mode ต้องไม่เกิน 0.35 dB/km ที่ 1,310 nm, 0.22 dB/km ที่ 1,550 nm และ 0.25 dB/km ที่ 1,625 nm  

7.1.8 เป็นสายที่ผลิตตรงตามมาตรฐาน EN-18700, IEC-60794-1-2 และ IEEE-P1222 ทำให้มีอายุการใช้งานมากกว่า 40 ปี
7.1.9 เป็นผลิตภัณฑ์ จากประเทศไทย  หรืออิสราเอล หรือเกาหลี หรือญี่ปุ่น หรืออเมริกา หรือทวีปยุโรป 
7.2  ตู้พักกระจายกล้อง
7.2.1 เป็นตู้ที่ออกแบบเพื่อระบบวงจรปิด
7.2.2 สามารถใส่เครื่องสำรองไฟได้
7.3  ชุดแปลงสัญญาณผ่าน Fiber Optic Cable

7.3.1 เป็นชนิด 10/100 Mbps Single Mode Simplex 

7.3.2 มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow control, IEEE802.1q VLAN,IEEE802.1p QoS และ IEEE802.1d Spanning Tree 

7.3.3 มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ 10/100 Base-TX  ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต โดยรองรับสาย UTP CAT5E. ได้ในระยะทางสูงสุด 100 เมตร
7.3.4 มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ 100 Base-FX (SC) ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ตโดยเป็นแบบ SC-Simplex  โดยรองรับสาย Fiber Optic Single Mode ได้ในระยะ 20 กิโลเมตร หรือดีกว่า
7.3.5 รองรับการเชื่อมต่อแบบ Full Duplex  ,Half Duplex 
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7.3.6 สนับสนุน link Link Failure Alert (LFA) นั้นคือ หากมี Link หนึ่ง Link ใด (UTP port or Fiber Port) ของ Media Converter ใช้ไม่ได้ จะมีการสั่ง Link shutdown จาก Media Converter ทำให้รู้สถานการณ์ทำงานของสาย
7.4  สายนำสัญญาณชนิด UTP ภายนอกอาคารมีลวดสลิงและสายไฟฟ้า
7.4.1 เป็นสาย UTP ชนิด 4 คู่สาย ขนาด 24 AWG

7.4.2 มีลวดสลิงเพื่อช่วยในการดึง
7.4.3 มีสายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 mm

7.5  อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ Gigabit Network Switch

7.5.1 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
7.5.2 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
7.5.3 สามารถติดตั้ง บน Rack 19” ได้
........................................................
ข้อกำหนดทั่วไป
1.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองตามที่ระบุไว้ในหัวข้อต่าง ๆ มาแสดงให้ครบถ้วน
2.  ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองผลงานด้านการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด IP/Network Ccmeras ใน
วงเงินไม่ต่ำกว่า 497,500 บาท กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้

3.  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิคของระบบงานที่เสนอ  ในรูปแบบดังต่อไปนี้
	หัวข้อ
	คุณลักษณะที่กำหนด
	คุณลักษณะที่เสนอ
	เอกสารอ้างอิง (หน้า,ข้อ)

	ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่กำหนดในเอกสารนี้
	ให้คัดลอกจากข้อกำหนดที่กำหนดในเอกสารนี้
	ให้ระบุความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบที่เสนอ
	ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอที่
เกี่ยวข้อง และทำสัญลักษณ์แสดงข้อความในประโยคของเอกสารหรือในแคตตา ล็อกนั้นให้ชัดเจน


4.   ผู้ขายต้องติดตั้งกล้อง และอุปกรณ์ของระบบตามจุดต่างๆ ตามที่กำหนด   จุดติดตั้งอาจเปลี่ยนแปลง 
ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม   โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานติดตั้งของอปท.  หรือ  คณะกรรมการตรวจรับงาน (เอกสารแนบ แบบแปลนแผนผัง)
5.  การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผู้ผลิตได้กำหนดไว้ และ
ทดลองใช้งานของระบบให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของคุณสมบัติทั่วไป พร้อมติดตั้งสายดินและ 
BREAKER SWITCH ตามความเหมาะสม และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชาก ให้
ระบบกล้องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่กล้อง 
6.  การตัดต่อสายต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่าง  ปลายสายทุกเส้นที่ ต้นทาง  ปลายทาง  และจุดตัด
ต่อต้องมี CABLE MARKER บอกหมายเลขวงจร หรืออุปกรณ์โดยละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย
7.  การดำเนินการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่าง โดยมีช่างผู้ชำนาญงานเฉพาะทางมาควบคุม
การติดตั้ง แม้จะไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสาร แต่เพื่อให้งานสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนผู้ขายต้องจัดหามาติดตั้ง
ให้เรียบร้อย   โดยจะเรียกร้องและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ได้       

8.  ในการดำเนินการของผู้ขายต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกินความ
จำเป็นกรณีที่การดำเนินงานจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้ขายต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน
9.  ผู้ขายต้องรับผิดชอบชดให้หรือซ่อมแซมให้ดีดังเดิม ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้ง  และให้
สำรองอุปกรณ์ที่ชำรุดจนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ ในความเสียหายทั้งที่พึงจะเกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ขาย  
หรือสืบเนื่องมาจากการทำงานของผู้ขาย  
10.  หลังการดำเนินการของผู้ขาย ผู้ขายต้องปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิมและขนย้ายเศษวัสดุ
รวมทั้งปัดกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
11.  ในการเสนอราคาอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ และแบบรุ่นรวมถึง OPTION 
ต่างๆ ของแต่ละอุปกรณ์ที่เสนอให้ครบถ้วน   แคตตาล็อกต้องทำเครื่องหมายกำกับให้ชัดเจน หากไม่ทำ
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เครื่องหมาย ทางคณะกรรมการไม่อาจหยั่งทราบเจตนาได้  อปท. มีสิทธิที่จะเลือก อุปกรณ์ที่ปรากฏใน
เอกสารแบบใดก็ได้ ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการมากที่สุด
12.  อุปกรณ์ทุกรายการสำหรับโครงการนี้ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีบริการ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกๆ 4 เดือน
13.  ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลจะต้องจัดอบรม พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยให้กับ
เจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน หรือไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
............................................................................
